 Initiator          Generator

Fig. 2

                                                                                                               h=1/4
h=1/3 h=1/3

                                                           (a) (b) (c)

M

             t

                =7;

                                        �

                                                  t

                                                     =1/4; D

                                                                                                    t

                                                                                                        =1.404 M

s

=4;

�

s

=1/3; D

s

=1.262 M =7;

�
=1/3; D =1.771

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

(a) (b) (c) (d) (e)
initiator

                                                                                                         initiator

                                                                                  + =

(a) (b) (c)

                                                                                                                       initiator
initiator

                                                                                       + =

                    (a) (b) (c)